PROYECTO SAAVEDRA 66 - LOMA S DE ZAMORA

RESUMEN DE SUPERFICIES- SUP.SEMICUBIERTAS TOTAL

SUP. PLANTA BAJA 54.49 M2 SUP. PLANTA BAJA 58.71M2

SUP.ENTREPISO 48.55M2 SUP BALCONES 97.65M2

SUP 1° AL 9° 1023.12 M2 SUP.P/TANQUES RES. 40.80M2

SUP 10° AL 12° 349.11M2 --------------------------------------

SUP S.U.M 49.87M2 SUP.SEMICUB.TOTAL 197.16M2

SUP.SALA DE M 25.56M2

-------------------------------------------

SUP.CUB.TOTAL 1550.70M2

TOTAL SUPERFICIE A CONSTRUIR 1550M2 +197.16M2/2 = 1648.28M2

SUPERFICIES DEPARTAMENTOS

DEPTO ENTREPISO 48.55M2 + 3.31M2/2 : 50.20M2

DEPTO CONTRAFRENTE 46.28M2 + 3.31M2/2 :47.93M2

DEPTOS FRENTE 48.21M2 + 3.77M2/2 : 50.01M2

DEPTO DE 3 AMB. 97.18M2 +8.96M2/2 :101.66M2

COCHERAS 6 U